         
         Postup instalace českého firmwaru V4.10 do kontroleru AP Lite
 


!!!Při výměně firmwaru nedochází ke smazání databáze, avšak před reinstalací firmwaru doporučujeme 
    zálohovat databázi pro případ vyskytnutí neočekávaného problému!!!
    



1.Nainstalujte si program Firmware Upgrade Utility.exe.

2. Po instalaci zkopírujte soubor aplite.hex (ze složky AP Lite V4.10) do umístění kam jste program nainstalovali 
   ( defaultně C:\AP-Lite Firmware Upgrade) do podsložky\firmware. 
   Zde přepište soubor se stejným názvem, pokud je vyžadováno.

3. Vraťte se o úroveň výš a spusťte program Firmware Upgrade Utility.exe

4. V programu zadejte do pole "Vyhledávání podle IP" IP adresu kontroleru (stejná jako při připojování přes WEBový prohlížeč)
   nebo vyberte ze seznamu nalezených kontrolerů.

5. Stisknutím tlačítka Vyhledání zařízení nebo Vyhledání podle IP dojde k vyhledávání kontroleru. 

6. Pokud bude kontroler nalezen, zobrazí se v seznamu.

7. Po kliknutí do seznamu nalezených kontrolerů je možné použít záložky Síť, Stav systému a Upgrade firmwaru.

8. Záložka Síť umožňuje nastavit základní parametry kontroleru, Stav systému vypíše všechny nalezené komponenty v systému a je možné provést upgrade
   jednotlivých komponet a Upgrade firmwaru provede upgrade všech komponent v celém systému.

9. Po dokončení všech akcí se program vrátí na výchozí obrazovku a opětovně se aktivují ovládací tlačítka.

